**Załącznik nr 4 do SIWZ**

 …………….………………….

*(pieczęć adresowa Wykonawcy)*

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – samochód nr 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa dwóch samochodów** **dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu**, oferujemy dostawę fabrycznie nowego samochodu, spełniając poniższe wymagania:

Marka ……………………………………………….. Model ……………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Opis przedmiotu zamówienia**  | **Potwierdzenie spełnienia wymagań\***  |
| **1** | **SAMOCHÓD nr 1** |   |
| 2 | Samochód nowy |   |
| 3 | Rok produkcji 2019 |   |
| 4 | Samochód trzyosobowy |   |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita 3500kg |   |
| 6 | Długość samochodu o wymiarach min. 5300mm |   |
| 7 | Wysokość samochodu o wymiarach min. 2400mm |   |
| 8 | Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1800mm |   |
| 9 | Szerokość pomiędzy nadkolami min. 1350mm |   |
| 10 | Napęd na oś przednią |   |
| 11 | Typ silnika diesel |   |
| 12 | Pojemność silnika min. 2200cm³ |   |
| 13 | Moc silnika min. 125 KM |   |
| 14 | Skrzynia manualna 6-cio biegowa |   |
| 15 | Ładowność min. 1200kg |  |
| 16 | Zbiornik paliwa min. 75l |   |
| 17 | Norma emisji spalin EURO-6 |   |
| 18 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS |   |
| 19 | System stabilizujący tor jazdy ESP |   |
| 20 | Układ kierowniczy – wspomagany hydraulicznie |   |
| 21 | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |   |
| 22 | Koła stalowe z kołpakami min. 16” |   |
| 23 | Komplet opon zimowych i letnich na felgach stalowych (każde) |   |
| 24 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |   |
| 25 | Minimum czołowa poduszka powietrzna kierowcy |   |
| 26 | Tapicerka materiałowa w tonacji ciemnej |   |
| 27 | Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością |   |
| 28 | Elektryczne sterowane szyby boczne |   |
| 29 | Siedzenie kierowcy regulowane |   |
| 30 | Podwójne siedzenie pasażera |   |
| 31 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów |   |
| 32 | Przestrzeń ładunkowa bez przeszklenia-blaszak |   |
| 33 | Prawe drzwi przesuwne |   |
| 34 | Tylne drzwi otwierane na boki nieprzeszklone otwierane pod kątem 180° |   |
| 35 | Drewniana podłoga w przestrzeni ładunkowej (gr. min. 12mm) z powłoką wodoodporną i antypoślizgową lub równoważna |   |
| 36 | Panele boczne w przestrzeni ładunkowej ze sklejki z powłoką wodoodporną (gr. min 6mm) na całej wysokości |   |
| 37 | Stała ścianka dzieląca przestrzeń ładunkową od kabiny kierowcy bez przeszklenia |   |
| 38 | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej  |   |
| 39 | Kosz dachowy aluminiowy dedykowany do samochodu |   |
| 40 | Drabinka na drzwi tylne (bezinwazyjna) |  |
| 41 |  Belka świetlna błyskowa LED na dachu kabiny, 4 lampy LED włączane niezależnie umieszczone na obrysie dachu (po jednej po bokach i 2 z tyłu, barwy żółtej) |   |
| 42 | 4 światła błyskowe LED (barwy żółtej), włączane niezależnie. 2 umieszczone z przodu na wysokości pod szybą, 2 umieszczone z tyłu na drzwiach |   |
| 43 | 8 punktów mocowania ładunku w podłodze |   |
| 44 | Centralny zamek |   |
| 45 | Kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem przez fale radiowe |   |
| 46 | Hak holowniczy homologowany |   |
| 47 |  Lakier niemetalizowany biały |   |
| 48 | Zdalnie sterowany zamek centralny  |   |
| 49 | Zabezpieczenia masą bitumiczną nadkoli od zewnątrz |   |
| 50 | Komputer z wyświetlaczem w języku polskim |   |
| 51 |  2 komplety kluczy  |   |
| 52 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, lusterka na krótkich ramionach  |   |
| 53 | Klimatyzacja manualna |   |
| 54 | Czujnik pakowania z tyłu |   |
| 55 | Alarm  |   |
| 56 | Zawieszenie przód i tył aktywnie redukujące przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem ładunkiem |   |
| 57 | Immobilizer |   |
| 58 |  Filtr cząstek stałych |   |
| 59 | Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów |   |

 \* W celu potwierdzenia spełnienia wymagań proszę wpisać TAK lub NIE

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

 *(miejscowość)*

………………………………………….

*(podpis)*